附件1
2015年企业技术难题需求汇总

	序号
	走访企业
	技术难题需求信息

	1
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：高性能工业用氟橡胶涂料的研究与开发 
2，技术需求内容简介：氟橡胶涂料是用氟橡胶胶液制成，其涂层具有与氟橡胶同样的耐高温、耐油、耐溶剂、耐化学药品性和耐磨性等特性，是一种长效、长寿命的优异涂料。本公司现拥有FKM-26、FKM-246氟橡胶3000吨/年及配套VDF、TFE、HFP等原料装置，产品以生胶出售。目前公司正着手于高性能工业用氟橡胶涂料的研究与开发。
3，技术合作要求：进行实验室小试及对产品性能进行分析检测；与本公司合作开发中试装置及研发符合国家或行业标准的产品使用配方；合作制定及申报工业用氟橡胶涂料产品标准等。

	2
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：聚四氟乙烯法涂料生产配方（工艺）开发 
2，技术需求内容简介：聚四氟乙烯法涂料是一种不粘涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势。本公司PTFE现有规模6000吨/年，可生产PTFE悬浮、分散、浓缩液三类产品。目前公司正着手聚四氟乙烯法涂料生产配方（工艺）的开发。
3，技术合作要求：在公司现有生产配方的基础上，共同研究开发，优化配方；以此为基础制定及申报氟涂料产品标准；研发不同使用场所且符合国家标准或行业标准的涂料使用配方（稀释剂及固化剂研究开发）。

	3
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：双向拉伸膜用PTFE料的开发 
2，技术需求内容简介：双向拉伸膜用PTFE因具有可用于防水挡风的服装内衬、特殊过滤环境下滤膜材料的支撑骨架等众多用途，正成为当前国内研发的热点。本公司现有分散法PTFE规模1000吨/年。目前公司氟材料研究所正在从事该课题的研发。
3，技术合作要求： 合作开发s.s.g不高于2.16的双向拉伸膜用PTFE制备技术，使单体纯度、水、引发体系、其它助剂、反应器材质及设置等各方面配合一致，并形成10吨/年的生产能力。

	4
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：副产稀盐酸（10～15%）的综合利用 
2，技术需求内容简介：公司现有1.6万吨/年四氟乙烯单体装置，全年产生10～15%的废盐酸约10万吨，由于该酸浓度太低，且含有0.6%左右的HF，故其市场应用受到很大限制。
3，技术合作要求：合作开发副产稀盐酸（10～15%）的综合利用技术，提升产品的市场应用空间。

	5
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：氯气中微量氧气和氢气去除 
2，技术需求内容简介：盐水电解产生的氯气中微量氧气（1-3%）和氢气（0.1-0.3%)影响其用途，为保证使用效果，工业生产中通常将气氯液化后再汽化使用，必然增加能源消耗成本。本公司使用液氯汽化后与氯甲烷反应生产甲烷氯化物（二氯甲烷和三氯甲烷），如果使用气氯直接生产可以简化工艺流程并节约大量能源。
3，技术合作要求：通过物理吸附或其它方法降低气氯中氢氧浓度。

	6
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：一氯甲烷气体的在线含水分析 
2，技术需求内容简介：在一氯甲烷生产过程中有一氯甲烷和氯化氢气体，目前市场销售的气体微量水分在线分析仪（电解五氧化二磷）使用时间短，不到1个月，而且分析数据波动大。
3，技术合作要求：提供准确的一氯甲烷（含有氯化氢气体）微量水分分析的仪器分析方法和化工分析方法。

	7
	江苏梅兰化工有限公司
	1，技术需求名称：含氟医药中间体和含氟农药中间体 
2，技术需求内容简介：本公司是国内专业从事有机氟产品生产、研发的高新技术企业，拥有偏氟乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯等基础单体，及聚四氟乙烯、氟橡胶、氟涂料等规模化生产装置，具有发展氟化工的良好基础。目前公司正在实施含氟新材料的战略转型，急需开拓高附加值的含氟新材料产品。
3，技术合作要求： 合作开发高附加值的含氟医药中间体和含氟农药中间体。

	8
	江苏海阳化纤有限公司
	1，技术需求名称：锦纶新材料 
2，技术需求内容简介：一、了解国内外最新锦纶聚合技术，二、提交锦纶类新材料的课题。
3，技术合作要求： 邀请大学教授、研究员来我公司现场参观，建立项目合作关系，开发新产品，搞出1-2项发明专利。

	9
	泰州石油化工有限责任公司
	1，技术需求名称：最前沿的新能源、新材料或精细化工产品的研发 
2，技术需求内容简介：公司正在进行转型发展，发展意向是瞄准行业前沿，发展新能源、新材料、精细化工等，实现企业由炼油向新能源和精细化工的转型，发展绿色化工。
3，技术合作要求： 本次调研希望找到具备生产条件的工艺和产品。

	10
	江苏春兰清洁能源研究院有限公司
	1，所属领域：能源环保
2，需求简介：为提高锂离子电池能量密度，更加适合新能源汽车使用要求，开发高比能量锂离子电池成为必然选择，该项目有如下技术需求：
基于国产化材料（正极活性物质、电解液、陶瓷隔膜）的高比能量锂离子电池设计技术、高比能量锂离子电池高安全性设计技术、高比能量锂离子电池高温稳定性提高技术、高比能量锂离子电池循环寿命提高技术、高比能量锂离子电池配方设计技术、高比能量锂离子电池生产环境温湿度及粉尘控制技术、高比能量锂离子电池一致性的生产控制技术、提高电池空间利用率及功率性能的新型结构技术、高比能量锂离子电池电源管理系统技术
3，主要技术指标：
标称容量：10-50 Ah；标称电压：≥3.7 V；能量密度：≥200 Wh/kg； 循环寿命（次）: ≥2000; 电池一致性（装车）: 容量差别≤1%，电压差别≤10mV。

	11
	江苏春兰动力制造有限公司
	1，所属领域：工艺加工改进
2，需求简介：在加工过程中，受各种磨削因素的影响，项目研究的目标需求，希望在不影响加工成本的前提下，通过对砂轮、砂轮修整器、磨削参数、冷却润滑液等的研究及改进方法，稳定提高表面磨削的加工质量，提高加工节拍。

	12
	泰州市江太粉末涂料有限公司
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：静电无机纳米干粉。产品特性：粉末涂料是油漆的替代品，主要用于冰箱、空调等家电，以及各类金属件表面防腐。
技术难题：
（1）期望新产品的原料耐高温性能较原有产品有较大提高，需要借助实验室的研发能力帮助挑选合适的新产品原材料。
（2）新产品的生产工艺要求要与原有产品生产工艺类似，新工艺的改进需要寻求技术支持。
3，技术指标：
（1）新产品颗粒精度180目。
（2）新产品耐腐蚀、耐老化性能较原有产品有所提高。
（2）新产品的熔点在800-900摄氏度，耐高温性能较原有产品有大幅度提高。

	13
	江苏春兰制冷设备股份有限公司
	1，所属领域：电子信息
2，需求简介：在原有wifi网络智能控制系统基础上，增加了录入系统、管理员的数据统计系统及用户空调控制系统等更加丰富的内容，使春兰物联网空调的功能更加完善，同时就如何使各网络家电厂家使用通用的控制界面和通讯协议展开深入研究。最终形成以家庭服务器为核心的智能家居系统，它功能强大，可以兼容和使用各种控制协议和技术，与所有智能厂家产品兼容,随意组合、无限拓展。
3，意向合作单位：南京工业大学、东南大学。

	14
	江苏罡阳转向系统有限公司
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：需寻求一种新型的加工刀具，能适应当时材料提升的需求，提高加工效率。

	15
	泰州诺巴帝热能技术有限公司
	1，所属领域：能源环保
2，需求简介：运用全预混燃烧技术，提高A8冷凝热水器燃烧效率。1.如何保证气量比例精确2.如何提高预混效率，将燃气及空气压力及流速经预混后达成一致，不会有出口速度不等的状况发生。

	16
	泰州海达塑胶包装有限公司
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：增加现有自封袋的保质期、提高产品的环保等级，项目拟创造新的工艺、新的设备、加入信息化监管分析过程，引进创造新的设备，提高工作效率、降低成本、保证质量。

	17
	江苏双征车业有限公司
	1，所属领域：电子信息
2，需求简介：研制智能非机动车关键部件，建设基于物联网技术的非机动车智慧信息系统。
项目实施后，形成年产非机动车物联网1000万套，年新增销售10000万元，年新增利税1000万元。

	18
	江苏云涌电子科技有限公司
	1，所属领域：电子信息
2，需求简介：智能照明控制系统通过计算机网络技术将许多局部小区域内的照明设备进行联网，从而由一个控制中心进行统一控制的照明控制系统。技术难题：如何提高无线通信距离及通信的稳定性；如何避免各个节点模块在通信过程中的信息碰撞问题。

	19
	泰州市双宇电子有限公司
	1，所属领域：电子信息
2，需求简介：根据闭路电压、电流、车速、时间等工况参数确定动力电池SOC值，要求报警点误差控制在5%（或者时间误差在5分钟）以内，满电指示误差3%（或者时间误差在3分钟）以内。

	20
	江苏宇成动力集团有限公司
	1，所属领域：装备制造
2，需求简介：
项目拟解决的问题：
    （1）联合收获机械目前田间作业堵塞后需停机整修，耗时费力，急需预警预处理技术。
    （2）目前联合收获机械单机的售后服务成本高，统计分析显示售后服务中至少有50%以上，只需提供简单指导后，用户即可自行解决。
项目需实现的技术：
    （1）多点布置传感器，实时检测数据，并传送到机器集成处理平台，平台内置软件设定预处理阀值，进入预处理区域后，自动取得机器操控权。
    （2）实时检测数据能够通过互联网或其它技术远程传送到企业监控中心，以便企业售后服务人员提前干预，或提供技术指导。如能在机身采集视频数据传送更好。

	21
	泰州海陵液压有限公司
	1，所属领域：装备制造
2，需求简介：多个液压千斤顶或多个油缸加压力传感器实现同步位移，液压千斤顶同步位移精度控制在±1mm以下，采用PLC或计算机联网控制，在显示屏实现反映动作状态，并生成打印测显数据。并可查询历史数据。

	22
	江苏冬庆数控机床有限公司
	1，所属领域：装备制造
2，需求简介：往复走丝电火花线切割机床，加工时电源能量通过导电块接触钼丝传递给钼丝，优于存在机械磨损，故能量的损耗均会给加工带来误差和损失效率，故提出采用给电方式由当前的导电块装置转化为导轮给电，可以大大降低损耗，提高切割效率。

	23
	江苏海恒建材机械有限公司
	1，所属领域：装备制造
2，需求简介：各类钢模均系细长、薄壁的圆形钢结构，焊接后变形量很大，后期各种校调方法均难以完全符合产品规范，现需要两方面的技术支持，一方面通壕结构的优化设计，减少焊接后的变形量，另一方面通过优化的焊接方法及工艺达到相应的目标。

	24
	江苏明星减震器有限公司
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：摩托车减震器新材料的应用及减震器阻尼力的计算。

	25
	泰州进鑫机械有限公司
	1，所属领域：装备制造
2，需求简介：冷挤压技术，公司所生产的汽车齿轮以往是通过热锻加工成型，经技术改造后，直接冷挤压成型，既稳定了产品质量，又提高了产能。此技术目前属于较先进的加工技术。

	26
	泰州市第三绝缘材料厂
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：云母带，主要应用于C级（220度）以上的电机绝缘系统，具有耐高温阻燃的作用，在航天、风电和高铁动车发动机领域普遍应用，前景广泛。目前国内市场大多被进口云母占领，发展国内品牌可以为国内使用企业降低采购成本，避免在材料紧缺时受制于人。（希望有该领域优势的高校院所提供技术支持）

	27
	江苏申视新材料科技有限公司
	1，所属领域：新材料
2，需求简介：如何把大口径的柔性复合管在保证不变形的情况下盘卷可运输。

	28
	泰州市宝锐石油设备制造有限公司
	结构设计技术和新型钻头的设计和性能分析技术； 钻头制造技术。

	29
	泰州罡杨橡塑有限公司
	低表面能弹性体功能材料，作为涂覆盖层可以既可以降低设备在流体中的运行阻力，降低能耗，而且可使设备主体免受流体中各种成分污染，有效阻止流体渗入接触设备主体，有效防止流体对设备主体的腐蚀，大大延长设备的使用寿命。

	30
	泰州市宏祥动力机械有限公司
	新型材料通用汽油机零部件产品的研制，如何能在不影响整机性能的同时，使用新型材料替代金属材料，降低发动机重量从而降低油耗。


	31
	泰州市宏华冶金机械有限公司
	轧钢加热炉支撑梁耐热垫块必须承受高温（1100-1350摄氏度）高压（300T以上），必须具备抗高温、抗氧化、耐磨、耐压等特点。目前国际使用的几种材料成本均比较高。需要研发新材料，使垫块成本降低、寿命延长、在国际上开辟垫块材料的新领域。

	32
	江苏道康发电机组有限公司
	发电机组网格状态下远程协同诊断装置，通过对传统诊断方法分析借鉴，建立发电机组的监测、诊断、维护决策和检修监管的维护应用网格逻辑和系统分析，搭建企业智库，构建基于SBFP的知识网络模型，实现六类故障的网格协同诊断分析功能，确保发电机组的可靠使用。同时通过网格远程协同诊断决策平台，对客户操作进行现场指导，提高客户的操作、维护、使用性能，延长产品的使用寿命。

	33
	江苏罡杨转向系统有限公司
	寻求非接触式传感器产品合作开发，目前电动转向项目使用的为接触式传感器结构，产品需要升级换代到非接触式传感器结构，作为技术储备，为此，需找到一家质量可靠且性能比高的传感器制造公司，与之合作，涉及到成套模具的开发及生产线装备的技术改造和扩展，达到不同层次的客户需求，也能丰富我公司的产品系列。

	34
	泰州进鑫机械有限公司
	冷挤压技术，公司所生产的汽车齿轮以往是通过热锻加工成型，经技术改造后，直接冷挤压成型，既稳定了产品质量，有提高了性能。此技术目前属于较先进的加工技术。

	35
	泰州康乾机械制造有限公司
	铝合金金属铸造工艺优化，现有铸造工艺改进及优化，降低冒口比例及砂气孔现象，提高工业成品率。

	36
	江苏常发锋陵农业装备有限公司
	联合收割机谷物损失自动检测及信号反馈装置

	37
	泰通（泰州）工业有限公司
	项目说明：1，开发具有自动数据采集、数据网络发布和故障诊断功能的分布式电网智能管理系统，2，开发具有更好防眩光效果、更长寿命和智能化的适用于建筑一体化的光伏组件。3，研发适合于光伏并网系统的低成本、长寿命储能电池管理系统和相关控制软件。4、开发安装简便、易与建筑造型结合的高可靠性的光伏组件安装支架及安装工艺。
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